# ATTY

Ascii Typewriter

## How to control typewriter
1. Schalter links ganz nach oben -> Text eingeben (speichern)
1. Schlater links danach in die Mitte -> speichern
1. Wieder hoch -> Drucken

## Tools
* cutecom
* pulseview


## UART Settings:
* Baud-rate: 187500
* Parity-bit: even
