# flippr

## TODO
 * Linke Sicherung fliegt raus
 * Schaltplan aktualisieren
 * Displayschaltung
 * Soundboardschaltung

## Notes
### Flachbandkabelbelegung
<<<<<<< HEAD
<<<<<<< HEAD
 * Ungerade Pins bei nippel
 * Rotes Kabel Pin 1
=======
=======
>>>>>>> parent of 9c17a50... changed readme
 * Rotes kabel ist letzter pin
 * ne auch nich.... ungerade Pins -> wo Nippel ist (.(.)
 * NICHT!!!! Pfeil zeigt auf Pin 1 

>>>>>>> parent of 9c17a50... changed readme
