
(footprint MODULE_DFR0654 (layer F.Cu) (tedit 69760828)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -9.775 -32.65 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value MODULE_DFR0654 (at -4.06 31.377 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 1 thru_hole rect (at -11.25 -18.68) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at -11.25 -16.14) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 thru_hole circle (at -11.25 -13.6) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 thru_hole circle (at -11.25 -11.06) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 thru_hole circle (at -11.25 -8.52) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 thru_hole circle (at -11.25 -5.98) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 thru_hole circle (at -11.25 -3.44) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 thru_hole circle (at -11.25 -0.9) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 thru_hole circle (at -11.25 1.64) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 thru_hole circle (at -11.25 4.18) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 thru_hole circle (at -11.25 6.72) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 thru_hole circle (at -11.25 9.26) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 thru_hole circle (at -11.25 11.8) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 thru_hole circle (at -11.25 14.34) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 thru_hole circle (at -11.25 16.88) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 thru_hole circle (at -11.25 19.42) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 17 thru_hole circle (at -11.25 21.96) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 18 thru_hole circle (at -11.25 24.5) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 19 thru_hole circle (at 11.25 24.5) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 20 thru_hole circle (at 11.25 21.96) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 21 thru_hole circle (at 11.25 19.42) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 22 thru_hole circle (at 11.25 16.88) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 23 thru_hole circle (at 11.25 14.34) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 24 thru_hole circle (at 11.25 11.8) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 25 thru_hole circle (at 11.25 9.26) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 26 thru_hole circle (at 11.25 6.72) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 27 thru_hole circle (at 11.25 4.18) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 28 thru_hole circle (at 11.25 1.64) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 29 thru_hole circle (at 11.25 -0.9) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 30 thru_hole circle (at 11.25 -3.44) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 31 thru_hole circle (at 11.25 -5.98) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 32 thru_hole circle (at 11.25 -8.52) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad None np_thru_hole circle (at 11.1 -28.4) (size 2.0 2.0) (drill 2.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 11.1 28.4) (size 2.0 2.0) (drill 2.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at -11.1 -28.4) (size 2.0 2.0) (drill 2.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at -11.1 28.4) (size 2.0 2.0) (drill 2.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (fp_line (start 12.7 -30.0) (end 12.7 30.0) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -12.7 -30.0) (end -12.7 30.0) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 12.7 -30.0) (end 4.3 -30.0) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -4.3 -30.0) (end -12.7 -30.0) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 12.7 30.0) (end -12.7 30.0) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -4.3 -31.4) (end -4.3 -30.0) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 4.3 -31.4) (end -4.3 -31.4) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 4.3 -30.0) (end 4.3 -31.4) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 12.7 -30.0) (end 12.7 30.0) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -12.7 -30.0) (end -12.7 30.0) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 12.7 -30.0) (end -12.7 -30.0) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 12.7 30.0) (end -12.7 30.0) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -12.95 -31.65) (end -12.95 30.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -12.95 30.25) (end 12.95 30.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 12.95 30.25) (end 12.95 -31.65) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 12.95 -31.65) (end -12.95 -31.65) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_circle (center -13.45 -18.68) (end -13.35 -18.68) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_circle (center -13.45 -18.68) (end -13.35 -18.68) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start 4.3 -30.0) (end -4.3 -30.0) (layer F.Fab) (width 0.127))
)