(footprint "C_Trimmer_Voltronics_JQ"
	(version 20241229)
	(generator "kicad-footprint-generator")
	(layer "F.Cu")
	(descr "trimmer capacitor SMD horizontal, http://www.knowlescapacitors.com/File%20Library/Voltronics/English/GlobalNavigation/Products/Trimmer%20Capacitors/CerChipTrimCap.pdf")
	(tags " Voltronics JQ")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -2.35 0)
		(layer "F.SilkS")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Value" "C_Trimmer_Voltronics_JQ"
		(at 0 2.35 0)
		(layer "F.Fab")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(attr smd)
	(fp_line
		(start -1.45 -1.1)
		(end -1.45 -0.6)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(fp_line
		(start -1.45 -1.1)
		(end -0.95 -1.1)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(fp_line
		(start -1.45 1.1)
		(end -1.45 0.6)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(fp_line
		(start -1.45 1.1)
		(end -0.95 1.1)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(fp_line
		(start 1.45 -1.1)
		(end 0.95 -1.1)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(fp_line
		(start 1.45 -1.1)
		(end 1.45 -0.6)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(fp_line
		(start 1.45 1.1)
		(end 0.95 1.1)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(fp_line
		(start 1.45 1.1)
		(end 1.45 0.6)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(fp_line
		(start -1.85 -1.35)
		(end -1.85 1.35)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
	)
	(fp_line
		(start -1.85 1.35)
		(end 1.85 1.35)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
	)
	(fp_line
		(start 1.85 -1.35)
		(end -1.85 -1.35)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
	)
	(fp_line
		(start 1.85 1.35)
		(end 1.85 -1.35)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
	)
	(fp_line
		(start -1.25 -0.9)
		(end -1.24 -0.9)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_line
		(start -1.25 -0.89)
		(end -1.25 -0.9)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_line
		(start -1.25 0.89)
		(end -1.25 -0.89)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_line
		(start -1.25 0.9)
		(end -1.25 0.89)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_line
		(start -1.24 -0.9)
		(end 1.24 -0.9)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_line
		(start -1.24 0.9)
		(end -1.25 0.9)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_line
		(start -0.75 -1.1)
		(end 0.75 -1.1)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_line
		(start -0.75 -0.9)
		(end -0.75 -1.1)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_line
		(start -0.75 0.9)
		(end -0.75 1.1)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_line
		(start -0.75 1.1)
		(end 0.75 1.1)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_line
		(start 0.75 -1.1)
		(end 0.75 -0.9)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_line
		(start 0.75 1.1)
		(end 0.75 0.9)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_line
		(start 1.24 -0.9)
		(end 1.25 -0.9)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_line
		(start 1.24 0.9)
		(end -1.24 0.9)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_line
		(start 1.25 -0.9)
		(end 1.25 -0.89)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_line
		(start 1.25 -0.89)
		(end 1.25 0.89)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_line
		(start 1.25 -0.5)
		(end 1.45 -0.5)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_line
		(start 1.25 0.89)
		(end 1.25 0.9)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_line
		(start 1.25 0.9)
		(end 1.24 0.9)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_line
		(start 1.45 -0.5)
		(end 1.45 0.5)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_line
		(start 1.45 0.5)
		(end 1.25 0.5)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_circle
		(center 0 0)
		(end 0.9 0)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(fill no)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(effects
			(font
				(size 0.5 0.5)
				(thickness 0.05)
			)
		)
	)
	(pad "1" smd rect
		(at -1.325 0)
		(size 0.55 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at 1.325 0)
		(size 0.55 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "${KICAD9_3DMODEL_DIR}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_Trimmer_Voltronics_JQ.step"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
