(footprint "587"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(descr "3.2mm x 2.8mm PLCC4 LED, https://www.we-online.de/katalog/datasheet/150141M173100.pdf")
	(tags "LED RGB Wurth PLCC-4 3528")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -2.4 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "3c948eb1-265d-4654-903a-4a44643de9ba")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Value" "587"
		(at 0 2.5 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "f6b61937-d358-4198-bb6b-02671db7a36e")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "95496867-2b79-4152-b2ea-2787a18c9cc6")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "40ac429a-65a7-4742-b1e7-85f3d47ae21c")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(attr smd)
	(fp_line
		(start -1.6 -0.5)
		(end 1.6 -0.5)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "3e7274b6-09c0-4af9-9845-52943e2ef5ed")
	)
	(fp_line
		(start -1.6 0.5)
		(end -1.6 -0.5)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "423a08b3-d967-4750-8c5b-c8d64eeb549f")
	)
	(fp_line
		(start -1.6 0.5)
		(end 1.6 0.5)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "43bc7bba-a707-417b-86e5-2c08e0cea9ec")
	)
	(fp_line
		(start 1.6 0.5)
		(end 1.6 -0.5)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "89fc843b-fd33-42b3-aa2a-04389df2fec8")
	)
	(fp_line
		(start -1.6 -0.5)
		(end 1.6 -0.5)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "ea9f2f47-40a4-4595-864d-578365411f8c")
	)
	(fp_line
		(start -1.6 0.5)
		(end -1.6 -0.5)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "82043013-6a89-4d36-88f8-89591a732cde")
	)
	(fp_line
		(start -1.6 0.5)
		(end 1.6 0.5)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "5cc8693c-f30b-4abf-a8f4-5515bc405145")
	)
	(fp_line
		(start 1.6 0.5)
		(end 1.6 -0.5)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "ea173636-364d-4718-b57c-ad33e0eafac6")
	)
	(fp_circle
		(center 0 0)
		(end 0.5 0)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(fill no)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "09117c82-c48f-4a03-8010-4b1c295a49b6")
	)
	(fp_text user "1"
		(at 3.225 -2.65 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "cf44cb37-31f4-4334-a585-6b50a5d1f81d")
		(effects
			(font
				(size 0.8 0.8)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -0.025 0.025 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "43bb5346-6fc8-4094-a012-ef39e85900b7")
		(effects
			(font
				(size 0.5 0.5)
				(thickness 0.075)
			)
		)
	)
	(pad "1" smd roundrect
		(at 1.7 -0.575)
		(size 1.5 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0)
		(chamfer_ratio 0.2)
		(chamfer top_left)
		(uuid "f81fee48-f526-4151-8a38-6a0fa9dc420f")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at -1.675 -0.575)
		(size 1.5 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(uuid "201e05f2-1b6c-4282-a81c-b348fa1b24d9")
	)
	(pad "3" smd rect
		(at -1.7 0.575)
		(size 1.5 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(uuid "d29435d9-98f3-471c-8cd1-ef8fab9f47d3")
	)
	(pad "4" smd rect
		(at 1.7 0.575)
		(size 1.5 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(uuid "29fdca2f-a56f-4090-bc02-97bf259b3e0b")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "${KICAD9_3DMODEL_DIR}/LED_SMD.3dshapes/LED_RGB_Wuerth-PLCC4_3.2x2.8mm_150141M173100.step"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
