(footprint "R_MiniMELF_MMA-0204"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(descr "Resistor, MiniMELF, MMA-0204, http://www.vishay.com/docs/28713/melfprof.pdf")
	(tags "MiniMELF Resistor")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -1.65 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "02f64baf-8425-4183-8775-3fbe114f3b70")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Value" "R_MiniMELF_MMA-0204"
		(at 0 1.7 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "43be08e4-32ff-44da-81a2-8878153cccda")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "a013c277-0d88-4eb5-81cd-46ef50d1aef3")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "22f2dd53-a969-4d5a-85eb-595ba48d4741")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(attr smd)
	(fp_line
		(start -0.6 -0.85)
		(end 0.6 -0.85)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "81b07a3e-e7c8-4359-bc92-597a09cbf316")
	)
	(fp_line
		(start 0.6 0.85)
		(end -0.6 0.85)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "9cbc1e09-2d4f-4f26-b180-bde6c10360b8")
	)
	(fp_line
		(start -2.5 -1.15)
		(end -2.5 1.15)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "aa921acf-0c89-4a50-91c1-f58c25820b88")
	)
	(fp_line
		(start -2.5 -1.15)
		(end 2.5 -1.15)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "7b71cb26-2eb1-4b33-aea7-6576e960fe71")
	)
	(fp_line
		(start 2.5 1.15)
		(end -2.5 1.15)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "07689b5a-a7f9-4306-9503-1c43825f77d2")
	)
	(fp_line
		(start 2.5 1.15)
		(end 2.5 -1.15)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "d88239e6-eb21-476a-99b5-51694b359849")
	)
	(fp_line
		(start -1.8 -0.7)
		(end -1.8 0.7)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "40741429-0ab5-4417-a925-12de4795f3f6")
	)
	(fp_line
		(start -1.8 0.7)
		(end 1.8 0.7)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "e601367e-c2c9-49a3-976f-8a56217eee30")
	)
	(fp_line
		(start -0.9 -0.7)
		(end -0.9 0.7)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "b3e89e20-4622-4111-8187-166617312bc3")
	)
	(fp_line
		(start 0.9 0.7)
		(end 0.9 -0.7)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "c6c07392-1f5b-42c7-b540-35d7aab6f932")
	)
	(fp_line
		(start 1.8 -0.7)
		(end -1.8 -0.7)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "b3e950a5-b0c5-49aa-b084-829dff11a7a7")
	)
	(fp_line
		(start 1.8 0.7)
		(end 1.8 -0.7)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "1104ce6f-ed93-40a1-a7b5-bbc44abc76cb")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "34683e5d-5d5d-4d1e-b726-a2cc449f51a7")
		(effects
			(font
				(size 0.6 0.6)
				(thickness 0.12)
			)
		)
	)
	(pad "1" smd rect
		(at -1.5 0)
		(size 1.5 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(uuid "51b60ae1-863d-4347-9bf5-3029cd275bcc")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at 1.5 0)
		(size 1.5 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(uuid "29662d4b-85e9-480e-8259-81fded6f4588")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "${KICAD9_3DMODEL_DIR}/Resistor_SMD.3dshapes/R_MiniMELF_MMA-0204.step"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
